
程序针对于下面的7个通道做计算（其它的通道暂时不用）：

1. 轴箱左垂（AB\_Vt\_L\_11）
2. 轴箱右垂（AB\_Vt\_R\_11）
3. 轴箱左横（AB\_Lt\_L\_11）
4. 构架垂向（Fr\_Vt\_L\_11）
5. 构架横向（Fr\_Lt\_L\_11）
6. 车体垂向（CB\_Vt\_L\_11）
7. 车体横向（CB\_Lt\_L\_11）

API的调用流如下（注意函数5只针对于计算前三个通道）：



1.

[wstd\_0] = sub\_calculate\_moving\_RMS\_on\_axlebox\_acc

(Vacc\_axlebox,Fs,FilterFreq\_H,len\_win)

功能：计算移动有效值

输入参数：

Vacc\_axlebox ：double数组， cit原始通道数据

Fs 采样频率，2000：int类型，来自于配置参数.

FilterFreq\_H：带通滤波的上限频率，500 Hz: int类型，来自于配置参数

Len\_win: 计算移动有效值的窗长 60：int类型，来自于配置参数

输出参数：

wstd\_0 移动有效值：double类型的数组

2.

[wx\_filt] = sub\_filter\_by\_fft\_and\_ifft(wx,t,Fs,Freq\_L,Freq\_H)

功能：对信号进行滤波

输入参数：

Wx：原始信号： double数组，cit原始通道数据

t：时间或里程信号：double数组，cit中的里程数据（由km,m这两个通到计算）

Fs：采样频率：int类型，来自于配置参数.

Freq\_L：滤波下限频率：double 类型，来自于配置参数

Freq\_H：滤波上限频率：double类型，来自于配置参数

输出参数：

wx\_filt：滤波后的信号：double类型数组。

3.

[ww\_seg\_maximum] = sub\_calculate\_segment\_maximum\_value(wdisp,wstd\_0,wvelo,len\_merge,rms\_mean)

功能： 计算区段大值

输入参数：

Wdisp: 里程：函数4的返回值

wstd\_0 有效值或幅值：函数4的返回值

wvelo 速度：函数4的返回值

len\_merge 区段长度：int类型，最大值统计窗长

rms\_mean 有效值平均值: double类型，每个通道有自己的数字，从access中来。作为测试，可以先选择成1.0到20.0之间的一个浮点数。

输出参数：

因为返回的是数组的数组，下面的写法：ww\_seg\_maximum(:,1) 表示这是输出的数组的第一个元素（当然这个元素还是个数组）。

ww\_seg\_maximum(:,1)平均速度：每个通道的输出都一样的：double数组

ww\_seg\_maximum(:,2)开始里程：每个通道的输出都一样的：double数组

ww\_seg\_maximum(:,3)最大值发生的里程：double数组

ww\_seg\_maximum(:,4)有效值（前3个通道）或幅值（后4个通道）：double数组

ww\_seg\_maximum(:,5)轨道冲击指数(原来叫峰值因子)：前3个通道double数组。后4个通道不存在这些值（值无效）

4.

[ww\_samp] = sub\_resampling\_acceleration\_criteria(wdisp,wacc\_0,wvelo,len\_samp)

功能： 计算区段大值

输入参数：

Wdisp: 里程：double数组，来自于cit中的km, m通道

wacc\_0 有效值或幅值：函数1或者2的输出

wvelo 速度：double数组，cit中的speed那个通道数据

len\_samp 重采样长度：int类型，从配置参数来(抽样点数)

输出参数：输出一个三个元素的数组，每个元素又是一个数组，如下：

ww\_samp (:,1) 重采样后里程：double数组

ww\_samp (:,2) 重采样后有效值或幅值：double数组

ww\_samp (:,3) 重采样后速度：double数组

5.

[wdev] =

sub\_calculate\_deviation\_from\_axle\_box\_acceleration

(wdisp,wrms,wvelo,disp\_line,type\_line,rms\_mean,thresh\_tii)

功能： 计算偏差

输入参数：

Wdisp: 里程：来自于函数4

wstd\_0 有效值：来自于函数4

wvelo 速度：来自于函数4

disp\_line 线路台账里程信息：double数组，里面是里程，来自台帐

type\_line 线路台账类型：int数组，来自台帐，与上面的数据搭配

rms\_mean 有效值平均值：根据：车+速度等级+通道+线路 查出一个double值

thresh\_tii 偏差阈值： 2x3的double数组

thresh\_tii（1，1：3） 非道岔区的1，2，3级偏差阈值

thresh\_tii（2，1：3） 道岔区的1，2，3级偏差阈值

输出参数：

Wdev 偏差信息，输出是个数组的数组，double类型，如下：

wdev(:,1): 里程

wdev(:,2): 有效值

wdev(:,3): 轨道冲击指数

wdev(:,4): 速度

wdev(:,5): 偏差等级：根据返回值，对应到A,B,C

wdev(:,6): 偏差长度

wdev(:,7): 偏差处线路类型: 根据返回值，对应到直线，曲线，道岔