**功率谱计算说明**

## 1. 功率谱流程

### 1.1 功能描述

1、获取该cit的里程标数据

2、获取该通道的数据

3、将里程数据、通道数据、傅立叶变换窗长、时间步长作为参数，调用Matlab算法

4、得出该通道的频率和幅值谱数据集合。

### 1.2 流程图

